Single low error
depends_on:MBEDTLS_AES_C
error_strerror:-0x0020:"AES - Invalid key length"

Single high error
depends_on:PSA_WANT_ALG_SHA_256:MBEDTLS_RSA_C:MBEDTLS_X509_CRT_PARSE_C
error_strerror:-0x2280:"X509 - The serial tag or value is invalid"

Non existing high error
error_strerror:-0x8880:"UNKNOWN ERROR CODE (8880)"

Non existing low error
error_strerror:-0x007F:"UNKNOWN ERROR CODE (007F)"

Non existing low and high error
error_strerror:-0x88FF:"UNKNOWN ERROR CODE (8880) \: UNKNOWN ERROR CODE (007F)"

