Standard PEM write
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F":"-----START TEST-----\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8=\n-----END TEST-----\n"

PEM write (zero data)
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"":"-----START TEST-----\n-----END TEST-----\n"

PEM write (one byte)
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"00":"-----START TEST-----\nAA==\n-----END TEST-----\n"

PEM write (more than line size)
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F":"-----START TEST-----\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8AAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4P\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8=\n-----END TEST-----\n"

PEM write (exactly two lines)
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F":"-----START TEST-----\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8AAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4P\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8AAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4P\n-----END TEST-----\n"

PEM write (exactly two lines + 1)
mbedtls_pem_write_buffer:"-----START TEST-----\n":"-----END TEST-----\n":"000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F000102030405060708090A0B0C0D0E0F00":"-----START TEST-----\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8AAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4P\nAAECAwQFBgcICQoLDA0ODwABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8AAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4P\nAA==\n-----END TEST-----\n"

PEM read (DES-EDE3-CBC + invalid iv)
mbedtls_pem_read_buffer:"^":"$":"^\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: DES-EDE3-CBC,00$":"pwd":MBEDTLS_ERR_PEM_INVALID_ENC_IV

PEM read (DES-CBC + invalid iv)
mbedtls_pem_read_buffer:"^":"$":"^\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: DES-CBC,00$":"pwd":MBEDTLS_ERR_PEM_INVALID_ENC_IV

PEM read (unknown encryption algorithm)
depends_on:MBEDTLS_AES_C
mbedtls_pem_read_buffer:"^":"$":"^\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: AES-,00$":"pwd":MBEDTLS_ERR_PEM_UNKNOWN_ENC_ALG

PEM read (malformed PEM DES-CBC)
depends_on:MBEDTLS_DES_C:MBEDTLS_CIPHER_MODE_CBC
mbedtls_pem_read_buffer:"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----":"-----END EC PRIVATE KEY-----":"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: DES-CBC,AA94892A169FA426\n\nMAAA\n-----END EC PRIVATE KEY-----":"pwd":MBEDTLS_ERR_DES_INVALID_INPUT_LENGTH

PEM read (malformed PEM DES-EDE3-CBC)
depends_on:MBEDTLS_DES_C:MBEDTLS_CIPHER_MODE_CBC
mbedtls_pem_read_buffer:"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----":"-----END EC PRIVATE KEY-----":"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: DES-EDE3-CBC,AA94892A169FA426\n\nMAAA\n-----END EC PRIVATE KEY-----":"pwd":MBEDTLS_ERR_DES_INVALID_INPUT_LENGTH

PEM read (malformed PEM AES-128-CBC)
depends_on:MBEDTLS_AES_C:MBEDTLS_CIPHER_MODE_CBC
mbedtls_pem_read_buffer:"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----":"-----END EC PRIVATE KEY-----":"-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----\nProc-Type\: 4,ENCRYPTED\nDEK-Info\: AES-128-CBC,AA94892A169FA426AA94892A169FA426\n\nMAAA\n-----END EC PRIVATE KEY-----":"pwd":MBEDTLS_ERR_AES_INVALID_INPUT_LENGTH
